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安徽省荣军康复医院询价采购医用升温毯等设备项目
询价公告
安徽正恒工程管理有限公司受安徽省荣军康复医院委托，现对安徽省荣军康复医院询价采购医用升温毯等设备项目进行询价，欢迎具备条件的投标单位报名参与。
一、项目概况
1、项目名称：安徽省荣军康复医院询价采购医用升温毯等设备项目
2、采购人：安徽省荣军康复医院
3、项目实施地点：安徽省荣军康复医院院区内
4、采购内容：本次采购设备共 2 台，包含医用升温毯、恒温柜各 1 台。具体参数详见采购需求。
5、最高限价：1.5万元
6、质保期和质量标准：
1）质保期：自项目整体验收合格之日起，质保期 1 年。质保期内免费提供设备维修、零部件更换、上门服务，不收取任何材料费、人工费、差旅费。
2）质量标准：设备须符合国家现行相关法律法规、国家规范、医疗器械行业标准，设备出厂检验合格，产品资料齐全，整体达到合格标准。
3）供货设备为全新原厂正品，无翻新、无返修，各项技术参数满足临床使用要求。
7、交货及完成时间：合同签订后15日历天内完成全部设备供货、现场安装、调试，设备试运行正常并完成验收交付。
二、响应单位资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2、投标人具有合法有效的营业执照；
3、投标人须具备第二类医疗器械相应资质：若为经销商，须提供在有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》，备案经营范围覆盖本次采购设备；若为生产企业，须提供有效的《医疗器械生产许可证》，生产范围覆盖本次采购设备；
4、本项目不接受联合体投标。
三、投标保证金
本项目免收投标保证金。
四、报名方式
获取询价通知书地点：安徽省荣军康复医院网站自行下载
本项目实行现场报名，报名时需携带：1、法定代表人授权委托书原件；2、营业执照及相应资质；3、投标人未被列入失信、重大税收违法、政府采购严重违法等名单截图。报名地址：桐城市龙眠街道梦谷路与盛唐南路交叉口常青名邸112-113门面。联系人：李工，电话：13866000503。
报名截止时间：2026年11月4日16时00分
五、开标时间及地点
1.开标时间：2026年11月5日09时00分（北京时间）
2.地点：安徽正恒工程管理有限公司会议室
3.地址：桐城市龙眠街道梦谷路与盛唐南路交叉口常青名邸112-113门面
六、投标响应文件递交截止时间及地点
1．投标响应文件递交截止时间：2026年11月5日09时00分（北京时间）
2．投标响应文件递交地点：安徽正恒工程管理有限公司会议室
投标响应文件一正一副，并在密封袋上清楚地标明项目名称（备注：①资格审查部分正、副本，一起装袋密封，并在密封袋上清楚地标明“资格审查部分”；商务部分正、副本，一起装袋密封，并在密封袋上清楚地标明“商务部分”。②响应文件均须加盖实体公章，不得使用电子章代替；如盖电子章，视为无效标）。投标响应文件必须胶订或线订形式装订成册，活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标响应文件，作无效响应处理。
七、代理服务费：本项目的招标代理服务费由中标单位支付，按中标价的1.5%收取，不足2000元按2000元收取。
八、公告媒介及期限：本次公告在安徽省荣军康复医院网站（https://www.ahsrjkfyy.com/）上发布，期限为自公告发布之日起5个工作日。
九、联系方式
1．采购人：安徽省荣军康复医院
地址：桐城市文昌大道
联系人： 宋科长 
联系电话：0556-5631022
2．代理机构：安徽正恒工程管理有限公司
地址：桐城市龙眠街道梦谷路与盛唐南路交叉口常青名邸112-113门面
联系人：李工
电话：13866000503
十、其他事项说明
1．响应人编制投标响应文件、现场考察、递交投标响应文件等招标过程中所涉及的一切费用均由响应人自己承担，报价包含且不限于现场勘察、供货、运输、装卸、安装、辅材、调试、各项措施费用以及风险费用、税金等一切费用。
2．报价说明
2.1本项目最高控制价：1.5万元，超过最高控制价为无效报价。
2.2响应人根据项目概况及企业自身经营状况，对本次项目所要求达到的服务内容和服务要求，在保证质量和不低于成本的情况下，结合企业自身情况及管理经验，对本项目进行报价。
2.3响应人的报价应为完成本项目合同约定工作内容所发生的成本、利润、管理费、税金等费用。
2.4响应人只能有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。报价表中大小写不一致的以大写为准。
2.5中标人所报价格将作为其与采购人签订本服务合同及进行费用结算的依据。
3．响应人按询价通知书规定格式和内容进行报价填报，正本一份，副本一份，一起装袋密封。正、副本内容应一致，当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的后果由响应人自行承担。所有响应文件应密封完好，封口处应加盖单位公章或法定代表人印章。不接受未按要求进行密封和标记的响应文件。
4．开标
开标将按本公告中规定的时间、地点以公开方式进行。开标会由采购人代表、投标响应单位和有关方代表参加。有效文件开标前，采购人代表应检查投标响应文件的密封情况，确认无误后，由有关工作人员当众启封，宣读有效投标响应人名称、投标响应文件的报价和可能的澄清、说明等关键备注文件，以及采购人认为合适的其他内容。采购人做好开标记录，记录须由有关人员签字存档备查。
5．评标
本项目将依法组建评标小组，评标小组成员由 3 人组成，评标小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。
评标小组全面负责评标工作。依据公平、公正原则，评标小组应全面、充分地审阅投标响应文件，进行评审和比较，采用“有效最低价法”得出评审结论。完成评标后，评标小组应提出书面评标报告，并由评标小组全体成员签字。
采购人及评标小组的权利。在有充分理由的前提下，评标小组有选择或拒绝任何投标响应人中标的权利，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标响应人的权利。为此，采购人无须向受影响的投标响应人承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标响应人。
评标过程的保密性。凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人等，评标小组及有关工作人员自始至终均不得向投标响应人或其有关人员透露。在评标过程中，投标响应人不得通过任何单位和个人对采购人施加任何影响，否则将会导致其投标响应被拒绝。
6.定标
采购人自评标结束之日起2个工作日内公示中标候选人，公示期为1个工作日。公示期收到评标结果异议的，按相关法规处理。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.中标通知书
采购人向中标人发出中标通知书。中标人应当在通知规定的时间、地点和采购人签订采购合同。
8.违约责任
中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。
十一、签订合同
1.采购人和中标人在规定的时间地点签订本项目采购合同。
2.投标须知、中标方的投标响应文件及评标过程中有关澄清、修改文件均应作为合同的附件，同具法律效力。
3．付款方式：货到验收合格后一次性支付合同款。














一、评审方法
	序号
	项目
	内   容

	1
	评审小组的建立
	评审小组由采购人组建，由3名或以上单数成员组成

	2
	评审流程
	1.评审小组先进行资格评审，资格评审通过后（三家及以上通过审查）进行商务评审；依据公平、公正原则，评审小组应全面、充分地审阅响应文件，采用“有效最低价法”（评审合格的投标响应单位报价最低的为最终中标单位。若出现两家或两家以上投标响应单位报价相同，则由采购人采取现场随机抽取的方式确定中标候选人排序。）得出评审结论。完成评标后，评审小组应提出书面评标报告，并由评审小组全体成员签字。
2.评审小组对响应文件进行资格评审，通过资格评审的报价为有效报价，未完全响应询价通知书的响应人按报价无效处理；

	3
	资格评审
	1.提供的响应文件是否完整；
2.响应人是否按询价通知书要求提供资格证明文件；
3.响应文件是否按询价通知书的要求密封；
4.响应文件是否按询价通知书的规定签署。

	4
	视为无效响应文件
	1.报价超过最高限价；
2.资格评审未通过的响应文件；
3.不同报价人的响应文件相互混装；
4.使用伪造、变造的许可证件；
5.提供虚假的资质证照；
6.提供虚假的信用状况；
7.其他弄虚作假的行为。

	5
	异常低价影响审查
	评审标准:
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
















二、投标响应文件格式
正本（副本）

安徽省荣军康复医院询价采购医用升温毯等设备项目
   

响 应 文 件




项目名称：                                            
投标响应文件内容：      资格审查部分                  
投标响应人：                                  （盖章）    
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
日    期：               年           月           日



目   录

1、法定代表人身份证明书(原件，格式详见附件1)及法人身份证复印件
2、授权委托书（格式详见附件2）及被授权人身份证复印件（如授权委托参加开标会的）
3、营业执照（复印件）
4、相应资质
5、投标人需提供承诺维修服务响应时间2天之内到达现场的承诺函
6、供应商声明函
7、服务内容及要求响应表
8、其他材料（如有）


注：所有页面均须加盖公章





附件1
1、法定代表人身份证明书

投 标 人：                                               
单位性质：                                               
地 址：                                                  
成立时间：                                               
经营期限：                                               
姓 名：                   性 别：           
年 龄：                   职 务：           
系                        （响应人名称）的法定代表人。
特此证明。 
附：法定代表人身份证复印件



投标响应人：             （盖单位章）

年   月   日







附件2

2、授权委托书
（如授权委托参加开标会的）

本人            （姓名）系                     （单位名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理                      （项目名称）的投标响应文件一切事宜，其法律后果由我方承担。委托代理人无转委托权，特此委托。 
本委托书自出具之日起生效。 

委托代表身份证扫描件：

委托代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

注：本项目只允许有唯一的响应人委托代表，提供身份证扫描件。


投标响应人：                       （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）
授权委托日期：          年     月     日







3、 企业营业执照（复印件）
                      4、相应资质



























5、投标人需提供承诺维修服务响应时间2天之内到达现场的承诺函；


承诺函
 
安徽省荣军康复医院：
如我方中标，在完成                  （项目名称）采购项目的合同内所有内容后的一年质保期内。只要是本次采购清单内容中的我公司加工生产的货品属于质量问题的，我公司承诺：在接到院方通知后，2天之内到达你单位现场维修或更换。

特此承诺。
 
 
 
 承诺单位（盖章）：
      单位法人或委托人签字：
年  月   日





6、供应商声明函

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》 的规定：
1、本单位郑重声明：我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目所要求的资格条件：              
（1）具有独立承担民事责任的能力；                                          
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；                              
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；                              
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；                              
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，包括：我单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；   
（6）我单位不在财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚期限内；                       
（7）符合法律、行政法规规定的其他条件。
2、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：
（1）被人民法院列入失信被执行人；
（2）被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；
（3）被税务部门列入重大税收违法失信主体；
（4）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。                        
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标响应人：                     （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）
年   月   日




7、服务内容及要求响应表

项目名称：安徽省荣军康复医院询价采购医用升温毯等设备项目
	序号
	服务内容及要求
	响应服务内容及要求

	1
	详见询价通知书
	我方完全响应询价通知书所有内容







投标响应人：                     （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）
年   月   日










8、其他材料（如有）


正本（副本）

安徽省荣军康复医院询价采购医用升温毯等设备项目
 

响 应 文 件




项目名称：                                            
投标响应文件内容：          商务部分                  
投标响应人：                                  （盖章）    
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
日    期：               年           月           日






目  录

1、投标响应函
2、报价表
3、明细报价表



注：所有页面均须加盖公章


























1、投标响应函
致：安徽省荣军康复医院             
我方已全面阅读和研究贵方询价通知书，已充分理解并掌握了本次招标的全部有关情况。同意接受询价通知书的全部内容和条件，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。根据贵方的询价通知书要求，我方兹宣布同意如下：
1.如我公司成交，我公司承诺愿意按询价通知书规定缴纳履约保证金（如有）和成交服务费。按本次询价通知书规定报价承诺服务。
2.我方根据本次询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于甲方（采购人）要求的日期内完成服务，并通过甲方（采购人）验收，我方任命          同志为本项目负责人（后附项目负责人身份证复印件并加盖公章）。
3.我方已详细审核本次询价通知书，包括询价通知书附件、参考资料、更正公告或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次询价通知书，并对询价通知书各项条款、规定及要求均无异议。
4.我方同意从须知规定的投标日期起遵循本询价通知书，并在须知规定的投标有效期之前均具有约束力。
5.我方同意按贵方要求在询价通知书规定时间内向贵方提供与招标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。
6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。
7.我方同意询价通知书规定的付款方式、服务（或供货）期限。
8.我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
9.我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。
10.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

           投标响应人：                      （盖单位章）
        法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）
[bookmark: _Toc28034][bookmark: _Toc54941343][bookmark: _Toc476584434]年   月   日
     
     
2、报价表

项目名称：安徽省荣军康复医院询价采购医用升温毯等设备项目
	报价（元）

	小写：          

	
	大写：          

	备注说明
	







投标响应人：                      （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）
年   月   日






3、明细报价表
（格式自拟）







































采购需求
一、采购标的的数量、名称：
	序号
	设备名称
	采购数量
	备注

	1
	医用升温毯
	1台
	

	2
	恒温柜
	1台
	



2、 设备技术参数
1、医用升温毯技术参数
1）、产品为充热空气加温方式。
* 2）、升温毯主机规格型号≥9种、可选配单通道出风口，双道出风口，满足两邻床位同时使用。
3）、热空气通气管为可伸缩管，长度0.5-1.8米。
* 4）、升温毯主机可同时连接两张不同规格型号保温毯使用。
* 5）、可选配重复性使用保温毯，可高温高压灭菌、重复使用120次以上。
6）、重复性保温毯型号齐全，分为半身盖毯，全身盖毯，全身垫毯等。
7）、液晶显示屏能够显示实时温度、设定的温度、热风输出/自然风输出、风量等级等工作状态信息。
8）、主机面板具有设置按键，包含自然风键、温度快捷键、温度调节及风量调节键。
9）、温度感应器不少于三个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度，分别在主机通风管口、主板、热风风机处，并在显示屏幕上显示设置温度及实时温度数值，便于观测。
* 10）、主机温度调节范围30°C-43°C任意调节，步进不少于0.1°C，0.5°C，1.0°C三档可选择。
11）、过滤器：采用两层空气过滤系统，高效空气过滤器≤0.2微米。
12）、超温报警：出气口气体温度持续1分钟≥47.5℃，主机报警、自动停止工作。低温报警：当温度超出设定温度的±3℃时报警停止加热，同时发出报警声
*13）、通风管口出风口与加温毯连接处采用按扣式连接，防止使用过程中脱落。
2、恒温柜产品技术参数
一、产品适用于储存有温度要求的生物制品、生物药剂。用于手术室药品恒温加温。
1、箱体内部采用超微孔发泡技术，具有重量轻、保温性能好等特点。
2、适合高温高湿地区，箱体门体具有防凝露技术，85%湿度无凝露。
3、微电脑温度控制器，控温精度高，微电脑控制器调整增量为0.1 ℃；具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警、开机延时保护、比例开停机功能，防止出现意外。
4、精准温感探头，多路传感器，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
5、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。箱内温度波动范围±2 ℃。
6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角,降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
7、使用三层高强度中空玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
8、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
9、陶瓷PTC恒温加热器，低功耗，寿命长。
10、箱体采用优质钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备LED照明，方便夜间观察储存的物品。
[bookmark: _GoBack]11、容积：≥150L；温度范围：2~48℃；外形尺寸≥595×570×900mm；额定电压AC220V ；额定输入功率：≥135W
注：投标产品须满足或优于上述参数要求，*参数为必要参数。
3、 质保期和质量标准
1）质保期：自项目整体验收合格之日起，质保期 1 年。质保期内免费提供设备维修、零部件更换、上门服务，不收取任何材料费、人工费、差旅费。
2）质量标准：设备须符合国家现行相关法律法规、国家规范、医疗器械行业标准，设备出厂检验合格，产品资料齐全，整体达到合格标准。
3）供货设备为全新原厂正品，无翻新、无返修，各项技术参数满足临床使用要求。
7、交货及完成时间：合同签订后15日历天内完成全部设备供货、现场安装、调试，设备试运行正常并完成验收交付。
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